TAI promoción interna 2003 2º ejercicio
SUPUESTO1 

Considero que no hay una solución única como respuesta incorrecta
a) es cierta:
La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720 kb/s (1 Mbps de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 metros (opcionalmente 100 m con repetidores).
b) 802.11 a se puede ejecutar sobre 4 canales

Identificador de Canal	Frecuencia en MHz	Dominios Reguladores	
		América (-A)	EMEA (-E)	Israel (-I)	Japón (-J)		
34	5170	—	×	—	—		
36	5180	×	—	×	—		
38	5190	—	×	—	—		
40	5200	×	—	×	—		
42	5210	—	×	—	—		
44	5220	×	—	×	—		
46	5230	—	×	—	—		
48	5240	×	—	×	—		
52	5260	×	—	—	×		
56	5280	×	—	—	×		
60	5300	×	—	—	×		
64	5320	×	—	—	×		
149	5745	—	—	—	—		
153	5765	—	—	—	—		
157	5785	—	—	—	—		
161	5805	—	—	—	—		

c) 802.11b se puede ejecutar sobre 13 canales

Identificador de Canal	Frecuencia en MHz	Dominios Reguladores	
		América (-A)	EMEA (-E)	Israel (-I)	China (-C)	Japón (-J)	
1	2412	×	×	—	×	×	
2	2417	×	×	—	×	×	
3	2422	×	×	×	×	×	
4	2427	×	×	×	×	×	
5	2432	×	×	×	×	×	
6	2437	×	×	×	×	×	
7	2442	×	×	×	×	×	
8	2447	×	×	×	×	×	
9	2452	×	×	×	×	×	
10	2457	×	×	—	×	×	
11	2462	×	×	—	×	×	
12	2467	—	×	—	—	×	
13	2472	—	×	—	—	×	
14	2484	—	—	—	—	×	

d) cierto

pregunta	respuesta	
2	d	
3	c	
4	a	
5	a	
6	c	
7	b	
8	b	
9	c	
10	d	
11	d	
12	b	

SUPUESTO 2 

pregunta	respuesta	
1	c	
2	b	
3	b	
4	b Internet key exchange (IKE) es un protocolo usado para establecer el Security Association (SA) en el protocolo IPsec	
5	d	
6	b	

SUPUESTO 3 

pregunta	respuesta	
1	d	
2	d	
3	c	
4	d	
5	a	
6	a	
7	b	
8	d	
9	c	
10	c	
11	c	
12	a